**Україна**

**Товариство з обмеженою відповідальністю**

**науково-виробниче підприємство**

***"ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"***

 **Адреса (місцезнаходження): 73026, м. Херсон, вул. Тираспільська,1**

**тел./факс відділу продажів: +38 (**0552**) 42-13-31; (097)1625486, (050)7225564; е-mail: region-9@npphmz.com.ua.**

 **Игорь Иванович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість робочих органів**  | **Найменування техніки (вага)** | **Продуктивність,****га/год, т/год.** | **Витрата** **палива, л/га.** | **Агрегатується****з тракторами** | **Ціна з ПДВ грн.** |
| **Агрегати ґрунтообробні дискові (*навісні*)** |
| 10 | **АГ-1,8-20 В** | 1,0...1,4 | 3,6...5,2 | Потужність двигуна 30-40 к.с. | **24 310** |
| 10 | **АГ-1,8-20 (720 кг.)** | 1,3...1,6 | 4,4...7,5 | Т-40; Т-40А | **25 095** |
| 12 | **АГ-2,1-20 (820 кг.)** | 1,7...2,2 | 4,2...7,4 | МТЗ 80; ЮМЗ-6 (55-80 к.с.) | **28 140** |
| 14 | **АГ-2,4-20 (880 кг.)** | 1,9...2,4 | 4,2...7,5 | МТЗ-80/ 82/ 892 (80-110 к.с.)  | **30 975** |
| 16 | **АГ-2,7-20 (950 кг.)** | 2,1...2,7 | 4,2...7,5 | МТЗ-100/102 ; ДТ-75 (100-120 к.с.) | **34 650** |
| 18 | **АГ-3,0-20 (1000 кг.)** | 2,4...3,0 | 4,2...8,0 | МТЗ-1221; Т-150/160 (120-160 к.с.) | **41 212** |
| 20 | **АГ-3,3-20 (1100 кг.)** | 3,0...3,5 | 4,0...8,0 | МТЗ-1221 (120-180 к.с.)  | **45 675** |
| **Агрегати ґрунтообробні дискові** ***(навісні***) **підресорні**  |  |
| 14 | **АГР-2,4** | 1,9...2,4 | 4,2...7,5 | МТЗ-80/ 82/ 892 (80-110 к.с.)  | **35 673** |
| 16 | **АГР-2,7** | 2,1...2,7 | 4,2...7,5 | МТЗ-100/102 ; ДТ-75 (100-120 к.с.) | **41 327**  |
| 18 | **АГР-3,0** | 2,4...3,0 | 4,2...8,0 | МТЗ-1221; Т-150/160 (120-160 к.с.) | **43 070** |
| **Універсальні дискові агрегати (*напівпричіпний*)** |  |
| 14 | **АГП-2,4 (1290 кг.)** | 1,9...2,4 | 4,2...7,8 | МТЗ; 82/ 892 (80-100 к.с.) | **41 800** |
| 16 | **АГП-2,7 (1390 кг.)** | 2,5...3,1 | 4,1...7,5 | МТЗ-1221, ДТ-75, Т-150 (130-170 к.с.) | **50 640** |
| 18 | **АГП-3,0 (1460 кг.)** | 2,5...3,1 | 4,1...7,5 | МТЗ-1221, ДТ-75, Т-150 (130-170 к.с.) | **55 980** |
| **Універсальні дискові агрегати (*напівпричіпний*) підресорні** |
| 14 | **АГРП-2,4 (1335 кг.)** | 1,9...2,4 | 4,2...7,8 | МТЗ; 82/ 892 (80-100 к.с.) | **47 560** |
| 16 | **АГРП-2,7 (1435 кг.)** | 2,5...3,1 | 4,1...7,5 | МТЗ-1221, ДТ-75, Т-150 (130-170 к.с.) | **52 170** |
| 18 | **АГРП-3,0 (1505 кг.)** | 2,5...3,1 | 4,1...7,5 | МТЗ-1221, ДТ-75, Т-150 (130-170 к.с.) | **57 590** |
| **Універсальні дискові агрегати (*причіпні*)** |
| 14 | **УДА-2,1-20 (1150 кг.)** | 1,6...2,1 | 4,2...7,5 | Потужність двигуна 60-80 к.с. | **69 218** |
| 16 | **УДА-2,4-20 (1750 кг.)** | 1,9...2,4 | 4,2...7,8 | МТЗ; 82/ 892 (80-100 к.с.) | **78 936** |
| 20 | **УДА-3,1-20 (1920 кг.)** | 2,5...3,1 | 4,1...7,5 | МТЗ-1221, ДТ-75, Т-150 (130-170 к.с.) | **109 012** |
| 24 | **УДА-3,8-20 (3250 кг.)** | 3,2...3,8 | 4,0...7,4 | МТЗ-1523;Т-150-09 (160-200 к.с.)  |  **116 590** |
| 28 | **УДА-4,5-20 (3400 кг.)** | 3,6...4,5 | 4,2...8,5 | ХТЗ 17221; К-700/701 (200-300 к.с.)  | **105 900** |
| 32 | **УДА-5,2-20 (4200 кг.)** | 5,0...5,5 | 4,2...8,0 | Потужність двигуна більше 270 к.с. | **143 968** |
| 40 | **УДА-6,1-20 (4550 кг.)** | 5,5...6,0 | 4,2...7,6 | Потужність двигуна більше 320 к.с. | **167 937** |
| **Культиватори (нвісні)** |
| 11 | **КН-2,8 (710 кг.)** | 2,8…3,4 | 5,6...8,2 | Т-40А ; ЮМЗ-6 (40-60 к.с.) | **29 592** |
| 15 | **КН-3,8 (920 кг.)** | 3,8…4,6 | 4,8...7,8 |  МТЗ – 80/ 82/ 892 (80-110 к.с.) | **33 462** |
| **Глибокорозрихлювачі (*навісні*)** |
| 4 | **ГР-1,8 (480 кг.)** | 1,3...2,0 | 12...18 | МТЗ-892/1025 (90-120 к.с.) | **36 686** |
| 4 | **ГР-1,8 (шпорч.каток)** | 1,3...2,0 | 12...18 | МТЗ-892/1025 (90-120 к.с.) | **43 450** |
| 6 | **ГР-2,5 (720 кг.)** | 2,0...2,7 | 12...18 |  МТЗ-1221, Т-150К (130-180 к.с.)  | **40 073** |
| 6 | **ГР-2,5 (шпорч.каток)** | 2,0...2,7 | 12...18 | МТЗ-1221, Т-150К (130-180 к.с.) | **48 300** |
| 8 | **ГР-3,4 (950 кг.)** | 2,7...3,5 | 12...18 |  Т-170/200; К700/ 701 (160-240 к.с.) | **53 310** |
| 8 | **ГР-3,4 (шпорч.каток)** | 2,7...3,5 | 12...18 |  Т-170/200; К700/ 701 (160-240 к.с.) | **64 140** |
| 10 | **ГР-4,3 (1290 кг.)** | 3,5...4,5 | 12...18 | К-744 потужністю понад 280 к.с. | **66 560** |
| 10 | **ГР-4,3 (шпорч.каток)** | 3,5...4,5 | 12...18 | К-744 потужністю понад 280 к.с. | **79 134** |
| **Глибокорозрихлювачі (*причіпні*)** |
| 10 | **ГР-4,5 (4600 кг.)** | 3,8...4,7 | 12...18 | 320…360 к.с. | **140 800** |
| 12 | **ГР-5,4 (5100 кг.)** | 4,7...5,4 | 12...18 | 380…440 к.с. | **144 000** |
| **Машини для заготівлі кормів** |
| 45 | **КРП – 2,0 «Рось-2» (1250 кг.)** | 20,0...45,0 | - | МТЗ-80/82; ДТ-75 | **74 200** |
| **Подрібнювачі рослинних залишків (навісні)** |
| 90 |  **ПН-2,0** (740 кг.) | 1,8 ... 2,2 | 6,2...9,2 | МТЗ-80/ 82/ 892 | **41 100** |
| 180 |  **ПН-4,0** (1680 кг.) | 4,0 ... 4,5 | 6,2...9,2 | Т-150К, ХТЗ-17221, МТЗ-1221 | **82 500** |
| **Борона пружинна важка**  |
| 125 |  **БПВ-15 (3900 кг.)** | 14,4…24,0 |  | 160…220 к.с.  | **178 110** |
| **Диско-чизельний агрегат**  |
| 20/9 |  **ДИЧ-3,1-20 (2250 кг.)** | 2,1…3,2 | 7,2…15,8 | 190 к.с. Т-150/200к.с. К-700 | **107 910** |
| **Ущільнювач ґрунту причіпний**  |
| 105 |  **УГП-6** | 4,8…6,0 |  | 80…90 | **59 700** |